**附件2.****GB7251.1-2012标准换版：以“供方符合性声明”方式换证的获证后监督抽查方案**

1. 获证后监督抽样的时机

 在证书标准换版的下一年度，进行监督抽样。

1. 生产企业监督抽样方案

 监督抽样应覆盖到产品小类、OEM制造商，产品小类见附件3。对于同一小类和相同OEM制造商中有多张证书的，按10%的证书量抽取获证产品；证书量中不计ODM证书。

抽样样品数量为整机1台。

对于境外生产企业，原则上由CQC派人员进行监督抽样。

1. 检测项目、收费和试验顺序

 GB 17625.1标准：型式试验项目（1项），按CCC强制性认证收费标准的100%计费。

 对于05、07、10大类中需进行安全项目监督抽样检测的产品，先进行EMC试验，后进行安全试验；若EMC试验不合格，则安全试验不再继续进行。

1. EMC监督抽样检测不合格的处理

暂停不合格产品所对应的CCC证书。对于不合格产品所在小类和相同OEM制造商的其它未抽样证书，任意抽取1个型号的产品；若该产品EMC监督抽样检测结果仍不合格，则暂停该小类和相同OEM制造商的全部证书（监督抽样检测结果合格的除外）。