**附件：**

**2014版实施规则和实施细则新增/修订标准实施要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **差异标准** | **替代/新增** | **标准名称** | **发布日期** | **实施日期** | **标准过渡期要求** | **认证要求** |
| 1 | GB 30509-2014 | 新增 | 车辆及部件识别标记 | 2014/02/19 | 2014/12/01 | 无 | 见“注” |
| 2 | GB 28373-2012 | 新增 | N 类和O 类罐式车辆侧倾稳定性要求 | 2012/05/11 | 2014/01/01 | 无 | 见“注” |
| 3 | GB/T 16887-2008 | 新增 | 卧铺客车结构安全要求 | 2008/02/03 | 2008/08/01 | 无 | 见“注” |
| 4 | GB/T 19950-2005 | 新增 | 双层客车结构安全要求 | 2005/10/08 | 2005/04/01 | 无 | 见“注” |
| 5 | GB20890-2007 | 新增 | 重型汽车排气污染物排放控制系统耐久性要求及试验方法 | 2007/04/03 | 2007/10/01 | 无 | 见“注”； |
| 6 | GB27999-2011 | 新增 | 乘用车燃料消耗量评价方法及指标 | 2011/12/30 | 2012/1/1 | 无 | 自2015年1月1日实施，未达标企业限期整改，新申报车型需满足指标要求。 |
| 7 | [GB/T 27840-2011](http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB/T%2027840-2011') | 新增 | 重型商用车辆燃料消耗量测量方法 | 2011/12/30 | 2012/1/1 | 无 | 见“注” |
| 8 | GB 30510-2014 | 新增 | 重型商用车辆燃料消耗量限值 | 2014/2/19 | 2014/7/1 | 对于新车型，自2014年7月1日起实施；对于在生产车型，自2015年7月1日实施。 | 见“注” |
| 9 | GB/T30512-2014 | 新增 | 汽车禁用物质要求 | 2014/2/19 | 2014/6/1 | 对于已通过认证的产品，自本标准实施之日起第25个月开始执行； | 适用于M1、N1类车型。新车自2015年1月1日实施，已获证车型自本标准实施之日起第25个月开始执行。 |
| 10 | GB/T 30036-2013 | 新增 | 汽车用自适应前照明系统 | 2013/11/27 | 2014/07/01 | 无 | 见“注” |
| 11 | GB/T 30511-2014 | 新增 | 汽车用角灯配光性能 | 2014/02/19 | 2014/06/01 | 无 | 见“注” |
| 12 | GB/T 26408-2011 | 新增 | 混凝土搅拌运输车 | 2011/05/12 | 2012/01/01 | — | 见“注”； |
| 13 | QC/T 718-2013 | 新增 | 混凝土泵车 | 2013/10/17 | 2014/03/01 | — | 见“注”； |
| 14 | GB20891-2014 | 新增 | 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 | 2014/5/16 | 2014/10/1 | 2016年4月1日满足第三阶段 | 见“注” |
| 15 | GB27887-2011 | 新增 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 2011/12/30 | 2012/07/01 | 无 | 按质检总局国家认监委2014年第6号联合公告的要求执行 |
| 16 | GB18564.1-2006 | 新增 | 道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求 | 2006/07/19 | 2006/11/01 | 无 | 见“注” |
| 17 | QC/T932-2012 | 新增 | 道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀 | 2012/12/28 | 2013/06/01 | 无 | 见“注” |
| 18 | GB12268-2012 | GB12268-2005 | 危险货物品名表 | 2012/05/11 | 2012/12/01 | 无 | 见“注” |
| 19 | GB 15084-2013 | GB 15084-2006 | 机动车辆间接视野装置性能和安装要求 | 2013/9/18 | 2014/7/1 | 对于新定型的产品，自本标准实施之日起开始执行；对于已定型的产品，自本标准实施之日起第13个月开始执行。 | 新车型或新产品，自2015年1月1日起开始实施；已获证零部件产品截止至2015年7月1日应完成证书转换；已获证整车产品截止至2015年12月31日应完成证书转换 |
| 20 | GB 15085-2013 | GB 15085-1994 | 汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器的性能要求和试验方法 | 2013/9/18 | 2015/1/1 | 无 | 见“注” |
| 21 | GB 15086-2013 | GB 15086-2006 | 汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 | 2013/9/18 | 2015/1/1 | 对于新定型的产品，自本标准实施之日起开始执行；对于已定型的产品，自本标准实施之日起第13个月开始执行。 | 见“注” |
| 22 | [GB 13057-2014](http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB%2013057-2014') | GB 13057-2003 | 客车座椅及其车辆固定件的强度 | 2013/10/10 | 2015/07/01 | 已获许可/认证自实施后第13个月开始执行 | 新车型或新产品，自2015年7月1日起开始实施；已获证车型及产品截止至2016年7月1日应完成证书转换。 |
| 23 | GB14166-2013 | GB14166-2003 | 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX儿童约束系统 | 2013/05/07 | 2014/01/01 | 新定型车型自2014年1月1日起开始实施；在生产车型自2017年1月1日起开始实施。 | 新车型或新产品，自2015年1月1日起开始实施；已获证车型及产品截止至2017年1月1日应完成证书转换。 |
| 24 | GB14167-2013 | GB14167-2006 | 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | 2013/05/07 | 2014/01/01 | 新定型车型自2014年1月1日起开始实施；在生产车型自2017年1月1日起开始实施。 | 新车型，自2015年1月1日起开始实施；已获证车型截止至2017年1月1日应完成证书转换。 |
| 25 | GB11551-2014 | GB11551-2003 | 乘用车正面碰撞成员保护 | 2014/09/03 | 2015/01/01 | 新申请车型标准发布一年后执行，其中，N1和多用途货车发布两年后；在生产车，发布后三年开始执行。 | 新车型，自2015年9月3日起开始实施；已获证车型截止至2017年9月3日应完成证书转换；N1和多用途货车自2016年9月3日后开始执行。 |
| 26 | GB 17578-2013 | GB 17578-1998 | 客车上部结构强度要求及试验方法 | 2013/09/18 | 2014/07/01 | 4.3.1及附录C-附录H中关于按有效质量进行加载的规定，自本标准实施之日起12个月后实施。 | 新车型，自2015年1月1日起开始实施；已获证车型截止至2015年7月1日应完成证书转换 |
| 27 | GBT19753-2013 | GBT19753-2005 | 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 | 2013/12/31 | 2014/06/01 | 无 | 见“注” |
| 28 | GB18099-2013 | GB18099-2000 | 机动车及挂车侧标志灯配光性能 | 2013/9/18 | 2014/7/1 | 本标准自实施之日起，新申请型式检验的产品应符合本标准。在标准实施之日前已通过型式检验的产品，给予24个月的过渡期。 | 新车型或新产品，自2015年1月1日起开始实施；已获证产品截止至2016年7月1日应完成证书转换； |
| 29 | GB18409-2013 | GB18409-2001 | 汽车驻车灯配光性能 | 2013/9/18 | 2014/7/1 | 自标准实施之日起，新申请型式检验的产品应符合本标准；对于标准实施之日前已通过型式检验的产品，对照本版标准相应规定如有不符，给予24个月的过渡期。 | 新车型或新产品，自2015年1月1日起开始实施；已获证产品截止至2016年7月1日应完成证书转换； |
| 30 | [GB 12676-2014](http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB%2012676-2014') | [GB 12676-1999](http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=160591&templet=gjcxjg_detail_forward.jsp&searchword=STANDARD_CODE='GB%2012676-2014') | 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 | 2013/10/10 | 2015/07/01 | 在生产车12个月后执行 | 新车型自2015年7月1日起实施，已获证车型截止至2016年6月30日应完成证书转换 |
| 31 | GB 15052-2010 | GB 15052-1994 | 起重机安全标志和危险图形符号总则 | 2011/01/10 | 2011/12/01 | 无 | 见“注” |
| 32 | GB 12602-2009 | GB 12602-1990 | 起重机械超载保护装置 | 2009/04/24 | 2010/01/01 | 无 | 见“注” |
| 33 | GB 17353-2014 | GB 17353-1998 | 摩托车和轻便摩托车防盗装置 | 2014/2/19 | 2014/12/1 | 对于新定型的产品，自本标准实施之日起1年后施行；对于已定型的产品，自本标准实施之日起3年后施行； | 新车型或新产品，自2015年12月1日起开始实施；已获证产品截止至2017年12月1日应完成证书转换； |
| 34 | GB/T 18387-2008 | 新增 | 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法，宽带，9kHz～30MHz | 2008/1/22 | 2008/9/1 | / | 适用于摩托车产品新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。 |
| 35 | GB/T 24157-2009 | 新增 | 电动摩托车和电动轻便摩托车能量消耗率和续驶里程试验方法 | 2009/6/25 | 2010/1/1 | / | 新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。 |
| 36 | GB 24155-2009 | 新增 | 电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 | 2009/6/25 | 2010/1/1 | / | 新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。 |
| 37 | GB 11554-2008 | 新增 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 | 2008/12/31 | 2010/1/1 | / | 适用于摩托车产品新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。 |
| 38 | GB 16897-2010 | 新增 | 制动软管的结构、性能要求及试验方法 | 2011/1/10 | 2011/7/1 | / | 适用于摩托车产品新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。 |
| 39 | GB 9656 -2003 | 新增 | 汽车安全玻璃 | 2003/4/3 | 2004/4/1 | / | 适用于摩托车产品新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。 |
| 40 | GB 518-2007 | 新增 | 摩托车轮胎 | 2007/11/7 | 2008/4/1 | / | 适用于摩托车产品新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。 |
| 41 | GB/T 20076-2006 | 新增 | 摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 | 2006/1/18 | 2006/7/1 | / | 新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。 |

注：1、新车自2015年1月1日实施，已获证车型截止至2015年12月31日应完成证书转换。

2、不以随车检验件方式的CCC零部件应截止至2015年12月31日前取得新版证书。